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Ausschreibungstext :

ALPA® – MISCHARMATUR PRESTO – UNTERPUTZ

Art.-Nr. 35941
Mit verchromtem Knopf
Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Duschanlagen. Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

UP Montage. Edelstahl Deckplatte 180x180 mm, Befestigung durch vandalensichere Schrauben.

Anschlüsse AG 3/4“ mit Überwurfmuttern.
Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf.  Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Betätigungsknopf ausgelöst. Die Selbstschluss-Einhandmischarmatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstoßsicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. 
Laufzeit werkseitig voreingestellt 30 s. +5/-10 s.
Durchflussmengenregler 8 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.                         

EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff Armatur:   
   

           Messing
Anschlüsse:     
       
                       AG 3/4“

Durchflußmenge:                                 
8 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
Laufzeit:




Fest voreingestellt 30s. +5/-10 s.
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