Ausschreibungstext:

STEUERUNG DURCH ZWISCHENWAND – Vollständiges Einbauset  mit PRESTO 50
Art. Nr. 38231
Für Zwischenwandstärke 200 bis 300mm
Vollständiges Einbauset für Duschen, vandalensichere Zwischenwandmontage,

bestehend aus:

Selbstschluss-Durchgangsventil für Dusche. Anschluss AG ¾“. Zur direkten Befestigung auf einen Zwischenwand-Betätigungsknopf.

Der Durchfluss wird durch Drücken auf dem Zwischenwand-Betätigungsknopf ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Werkseitig voreingestellte Laufzeit 30s. +5/-10s. Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar. Interne Durchflussregelung durch Einstellungsring. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.

Vandalensicherer Zwischenwand-Betätigungsknopf. Für Zwischenwandstärke 200 bis 300mm. Befestigung des Zwischenwand-Betätigungsknopfes hinter der Zwischenwand mit G ½“ Mutter und Blockierflansch. Nicht drehbare und nicht demontierbarer Zwischenwand-Betätigungsknopf durch Sicherheitsstift. Rote Kennzeichnung.

Vandalensicherer Zwischenwand Brausekopf. Für Zwischenwandstärke 200 bis 300mm.

Brausekopf mit verstellbare Sprühplatte 17° oder 25°.

Befestigung vom Zwischenwand-Brausekopf hinter der Zwischenwand mi G ½“ Mutter und Blockierflansch.

Technische Daten

Werkstoff Selbstschlussventil:                 
Messing.

Werkstoff Knopf und Brausekopf:            
Messing, verchromt.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar 17° oder 25°

Zwischenwandstärke:                             
200 bis 300 mm.

Anschlüsse Armatur:                             
AG ¾“.

Anschluss Brausekopf:                           
AG ½“.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Laufzeit:                                               
30s. +5/-10s. 

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers
75°C / 30 min.

