Ausschreibungstext :
PRESTO 500 S – Einfache Armatur mit Rosette

Art. Nr. 38310
Selbtschlussventil als Durchgangsventil für Duschanlagen. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. AP Montage. Anschlüsse AG ½“.

Selbstschlussventil mit Sicherheitssystem S.

Der Durchfluss wird durch Drücken und Loslassen des Knopfes ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. Werkseitig voreingestellte Laufzeit   30 s. +5/-10 s. Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar. Interne Laufzeit und Durchflussregelung mit jeweils 4 Einstellungspositionen, unzugänglich für den Benutzer. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Werkstoff Armatur:                               
Messing, verchromt.

Anschlüsse:                                          
AP ½“ , Stichmass 27 mm.

Laufzeit:                                              
30s. +5/-10s einstellbar.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min ab 2 bar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers
75°C / 30 min.

