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Ausschreibungstext:
VOLTA
Art.-Nr. 55081
Standventil auf Waschtisch, Netzbetrieb
Elektronisches Ventil für Waschtisch. Standmontage. Mit flexiblem PEX-Schlauch IG 3/8“.   Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. 
Netzteil 230 VAC / 7V DC in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Rückstosssicher.

Programmierbare IR-Strahlbereich, Laufzeiten und Zwangsspülung durch Sensor Tool PRESTOCOM®.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. DVGW-Zertifizierung
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Ausladung:




120 mm

Auslaufhöhe:




124 mm 
Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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