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Ausschreibungstext :

PRESTO NOVA®
Art.-Nr. 55385
Waschtischmischer, Batteriebetrieb – CHROM 
Elektronische Mischarmatur für Waschtisch. Standmontage. Mit flexiblen PEX-Schläuchen IG 3/8“.  Seitliger Mischhebel. Temperaturbegrenzungssystem mit 6 Positionen, interne Einstellung.

Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V – Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Ist die Spannung der Batterie zu niedrig, schliesst die Armatur und öffnet sich erst wieder bei erneuter Stromversorgung.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Zwangsspülung 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden. Rückstosssicher.

Programmierbare IR-Strahlbereich, Laufzeiten und Zwangsspülung durch Sensor Tool PRESTOCOM®.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. DVGW-Zertifizierung
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Ausladung:




141 mm

Auslaufhöhe:




138 mm 

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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