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Ausschreibungstext :

PRESTO NOVA®
Art.-Nr. 55416
Waschtischmischer, Netzbetrieb – CHROM 
Elektronische Mischarmatur für Waschtisch. Standmontage. Mit flexiblen PEX-Schläuchen IG 3/8“.  Seitliger Mischhebel. Temperaturbegrenzungssystem mit 6 Positionen, interne Einstellung.

Netzteil 230 VAC / 7V DC in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Zwangsspülung 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden. Rückstosssicher.

Programmierbare IR-Strahlbereich, Laufzeiten und Zwangsspülung durch Sensor Tool PRESTOCOM®.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. DVGW-Zertifizierung
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Ausladung:




141 mm

Auslaufhöhe:




138 mm 

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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