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Ausschreibungstext :

SO’O
Art.-Nr. 56214
Waschtischmischer, Netzbetrieb - CHROM
Elektronische Mischarmatur für Waschtisch. Standmontage. Mit flexiblen PEX-Schläuchen IG 3/8“.  Seitliger Mischhebel. Temperaturbegrenzungssystem mit 6 Positionen, interne Einstellung.

Netzteil 230 VAC / 7V DC in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Rückstosssicher.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. DVGW-Zertifizierung
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Ausladung:




132 mm

Auslaufhöhe:




122 mm 
Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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