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Ausschreibungstext :

PRESTO NEO® SENSOR
Art.-Nr. 57034
Standventil für Waschtisch, Batteriebetrieb
Elektronisches Ventil für Waschtische. Standmontage. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. Mit flexiblem PEX-Schlauch AG 1/2“ und geradem Absperrventil   AG ½“.
Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V – Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung oder niedrige Spannung der Batterie, schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung wieder reaktiviert.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Hygienespülfunktion, 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 45 Sekunden. Rückstosssicher.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 1,9 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Ausladung:




126 mm

Auslaufhöhe:




95 mm 
Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 1,9 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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