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Ausschreibungstext :

PRESTO NEO® SENSOR
Art.-Nr. 57038
Standventil für Waschtisch, Netzbetrieb (230 V) - PRESTOGREEN
Elektronisches Ventil für Waschtische. Standmontage. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. Mit flexiblem PEX-Schlauch AG 1/2“ und geradem Absperrventil   AG ½“.
Niederspannungsversorgung (12-24 V AC/DC) in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Transformator 230 VAC / 12-24V AC nicht mitgeliefert (Art.-Nr. 90464-90711-90610-90685-90704-90686).
Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem,  automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Hygienespülfunktion, 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 45 Sekunden. Rückstosssicher.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 1,9 l/min.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Ausladung:




126 mm

Auslaufhöhe:




95 mm 
Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 1,9 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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