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Ausschreibungstext :

PRESTO NEO® SENSOR
Art.-Nr. 57040
Wandventil für Waschtisch, Netzbetrieb (230 V)
Elektronisches Ventil für Waschtische. Zwischenwand-Montage, Zwischenwandstärke von 1 bis 35 mm. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. Mit flexiblem PEX-Schlauch AG 1/2“ und geraden Absperrventilen AG ½“.
Niederspannungsversorgung (12-24 V AC/DC) in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Transformator 230 VAC / 12-24V AC nicht mitgeliefert (Art.-Nr. 90464-90711-90610-90685-90704-90686).
Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem,  automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Hygienespülfunktion, 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 45 Sekunden. Rückstosssicher.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 1,9 l/min.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Ausladung:




163 mm

Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 1,9 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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