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Ausschreibungstext :

PRESTO LINEA® 
Art.-Nr. 57104
Elektronischer Wandmischer für ZW-Montage, Netzbetrieb
Elektronischer Wandmischer für Waschtische mit integrierter Elektronik. ZW-Montage. Mit zwei flexiblen PEX-Schlauchen mit Überwurfmutter und Absperrventile AG 3/8“.
Temperaturbegrenzungssystem mit 6 Positionen, interne Einstellung.

Empfohlene Installationshöhe mindestens 30 cm über dem Boden des Waschbeckens.
Mit Transformator 230 VAC / 7 VDC, in getrenntem wasserdichten Gehäuse IP65.

Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem,  automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Hygienespülfunktion, 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden.
Programmierbarer Laufzeiten und Zwangsspülung durch Sensor Tool PRESTOCOM.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  CE-zertifiziert. 
Technische Daten:

Werkstoff Körper:                                         Messing, verchromt
Werkstoff Abdeckkappe:


eingespritztes Metall

Ausladung:




200 mm

Auslauflänge:




257,5 mm

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar
Laufzeit:




7 Sekunden (voreingestellt)
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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