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Ausschreibungstext :

PRESTO LINEA® 
Art.-Nr. 57114
Elektronisches Wandventil für ZW-Montage, Batteriebetrieb
Elektronisches Wand-Auslaufventil für Waschtische mit integrierter Elektronik. ZW-Montage. Anschluss an kaltes- oder vorgemischtes Wasser. Mit flexiblem PEX-Schlauch, Überwurfmutter  und Absperrventil AG 3/8“.
Empfohlene Installationshöhe mindestens 30 cm über dem Boden des Waschbeckens.
Mit eingebauter Lithiumbatterie 3V CR123A. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Bei Stromunterbrechung oder niedriger Spannung der Batterie (LED blinkt), schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung wieder reaktiviert.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Antiblockiersystem,  automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Hygienespülfunktion, 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden.
Programmierbarer Laufzeiten und Zwangsspülung durch Sensor Tool PRESTOCOM.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert. 
Technische Daten:

Werkstoff Körper:                                         Messing, verchromt
Werkstoff Abdeckkappe:


eingespritztes Metall

Ausladung:




200 mm

Auslauflänge:




257,5 mm

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar
Laufzeit:




7 Sekunden (voreingestellt)
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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