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Ausschreibungstext :

PRESTO LINEA® TOUCH®
Art.-Nr. 57274
Einfache Armatur auf Waschtisch, Netzbetrieb
Selbstschluss-Ventil mit Piezotaster für Waschtisch. Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser. Mit PEX-Schlauch IG 3/8“. 
Mit Transformator 230 VAC / 7 VDC. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Piezotaster mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste.
Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung. Rückstosssicher.

Innerhalb von 15 s nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

· Laufzeit – Einstellbar von 1 s. bis 5 min. Werkseitig voreingestellt auf 7 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar  

bis 5 Tage.
· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 

15 s. bis 5 min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.

Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. 
CE-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt (Abdeckung Druckgussmetall)
Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen:

 
75°C / 30 Min
Laufzeit und Zwangsspülung:                       Einstellbar
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