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Ausschreibungstext : 
PRESTO LINEA® TOUCH®
Art.-Nr. 57278
Waschtischmischer, Batteriebetrieb
Selbstschluss-Mischarmatur mit Piezotaster für Waschtisch. Mit PEX-Schläuchen IG 3/8“. Seitliger Mischhebel. Temperaturbegrenzungssystem mit 6 Positionen, interne Einstellung.
Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V – Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung. Lebensdauer der Batterie 3 Jahre mit 125.000 Benutzungen / Jahr. Ist die Spannung der Batterie zu niedrig, schliesst die Armatur und öffnet sich erst wieder bei erneuter Stromversorgung.
Piezotaster mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Das Wasser stoppt automatisch nach der eingestellten Laufzeit oder jederzeit bei einem erneuten leichten Kontakt mit der Taste.
Nichtauslösung bei kurz nacheinander, wiederholter Betätigung. Rückstosssicher.

Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

· Laufzeit – Einstellbar von 1 s. bis 5 min. Werkseitig voreingestellt auf 7 s.
· Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar  

bis 5 Tage.
· Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 

15 s. bis 5 min.
· Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.

Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. 
CE-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt (Abdeckung Druckgussmetall)
Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 3 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Laufzeit und Zwangsspülung:                       Einstellbar
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