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Ausschreibungstext :
Art.-Nr. 60377
Elektronischer Gel- und Flüssigseifenspender, Aufputz,                  Edelstahl gebürstet
Elektronischer Spender verwendbar für Flüssigseife oder Hydroalkoholiches Gel. Fassungsvermögen 800 ml. 

Funktion: Automatische Benutzererfassung durch Infrarotsensor. Handerkennung ab ca.    75 mm +/-15 mm. Abgabemenge von 1 ml pro Abgabe.
Spender mit Füllstandkontrollfenster und Sicherheitsöffnung + Schlüssel.
Technische Daten:

Werkstoff Gehäuse:                            Edelstahl gebürstet 
Abgabe:       



  1 ml
Versorgung                                         4 Stück Batterien LR14 Type C (nicht im Lieferumfang)
Sensor-Reichweite:


  ca. 75 mm
Einbaumasse:                            
  H x B x T: 270 x 122 x 106 mm
Geliefert mit:



  Schlüssel, Dübel und Schrauben




       
