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Ausschreibungstext :

PRESTO 504 S
Art.-Nr. 63100
Selbstschluss-Wandauslauf-Ventil mit Antiblockiersystem,
kaltes Wasser
Selbstschluss-Wandauslauf-Ventil für Waschtische. Anschluss an kaltes Wasser. Blaue Markierung. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 65 mm, mit Strahlregler. Anschluss
AG ½“. 
Mit Antiblockiersystem S®.  Der Durchfluss wird durch Drücken und Loslassen des Knopfes ausgelöst.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf.
Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s. Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                 
3 l/min bei 3 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Laufzeit
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