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Ausschreibungstext :
PRESTO NEO® 

Art.-Nr. 65100 
Selbstschluss-Standventil, warmes Wasser
Selbstschluss-Standventil für Waschtische. Anschluss an warmes oder vorgemischtes Wasser, roter Markierungsring. Anschluss  AG ½“ mit Überwurfmutter. 
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem, Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf.
Werkseitig voreingestellte Laufzeit 15 s +5/-5 s.
Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Vandalen- und diebstahlsicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min..
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt 
Ausladung:




100 mm

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar, einstellbar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen: 


75°C / 30 Min.
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