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Ausschreibungstext :
PRESTO NEO® S®
Art.-Nr. 66300 
Wand-Auslaufventil mit S® Antiblockiersystem, warmes Wasser - 

65 mm
Selbstschluss Wand-Auslaufventil für Waschtische. Anschluss an warmes oder vorgemischtes Wasser, roter Markierungsring. Anschluss  AG ½“.
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.
Mit Antiblockiersystem S®. Das Wasser fließt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf.
Werkseitig voreingestellte Laufzeit 15 s +5/-5 s. 
Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Vandalen- und diebstahlsicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt 
Ausladung:




65 mm

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar, einstellbar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen: 


75°C / 30 Min.
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