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Ausschreibungstext :
PRESTO NEO® DUO 
Art.-Nr. 68050
Selbstschluss-Mischarmatur mit geraden Absperrventile -            Doppel-Laufzeit
Selbstschluss-Mischarmatur für Waschtische. Seitliger Mischhebel. Mit zwei flexiblen
PEX-Schläuchen IG 3/8“ und Absperrventile AG3/8“.
Der Durchfluss wird durch Betätigung des Hebels nach oben oder nach unten ausgelöst.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem, Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. 
Einstellbare Doppel-Laufzeiten: 

-
7 Sekunden, Hebel nach oben

-
11 Sekunden, Hebel nach unten
Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt 
Werkstoff Hebel:



Doppelte technischen Polymer-Einspritzung

Durchflussmenge:     


            3 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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