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Ausschreibungstext :
PRESTO NEO® DUO 
Art.-Nr. 68091
Selbstschluss-Mischarmatur mit geraden Absperrventile -            Doppel-Laufzeit - Hellgrün
Selbstschluss-Mischarmatur für Waschtische. Seitliger Mischhebel. Mit zwei flexiblen
PEX-Schläuchen IG 3/8“ und Absperrventile AG3/8“.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem, Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. 
Einstellbare Doppel-Laufzeiten: 

-
7 Sekunden, Hebel nach oben

-
11 Sekunden, Hebel nach unten
Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Vandalensicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt 
Werkstoff Hebel:



Doppelte technischen Polymer-Einspritzung

Durchflussmenge:     


            3 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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