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Ausschreibungstext :
PRESTO NEO® S® 
Art.-Nr. 68404
Selbstschluss-Mischarmatur mit S® Antiblockiersystem  
Selbstschluss-Mischarmatur für Waschtische mit seitlichem Mischhebel. Roter Markierungsring. Mit zwei flexiblen PEX-Schläuchen IG 3/8“.
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.
Mit Antiblockiersystem S®.  Der Wasser fließt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem, Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. 
Werkseitig voreingestellte Laufzeit 15 s +5/-5 s. 

Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Vandalen- und diebstahlsicherer Perlator mit integriertem Durchflussmengenregler 3 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt 

Ausladung:




100 mm

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar, einstellbar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen: 


75°C / 30 Min.
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