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Ausschreibungstext : 
MASTERMIX® 
Art.-Nr. 75700 
Waschtisch- oder Brausethermostat, Wandmontage,                 Ohne Rückflussverhinderer - patentierte Lösung

Thermostatmischer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, mit Dehnstoff-Thermoelement DIN EN 1111. Mit S –Anschlüssen AG 1/2". 
Stichmass 150 +/- 10 mm.
“Plug & Play“ Montagesystem. Mit Temperaturwählgriff zur Bereitstellung konstanter Temperaturen und zur Gewährleistung des Verbrühungsschutzes bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen, Verbrühungsschutz bei Ausfall des Kaltwasserzulaufs, Höchsttemperatur 38°C und 41°C einstellbar.
Spezielle Keramikkartusche zum Einsatz vom Thermostatmischer ohne Rückschlagventile, (patentierte Lösung) verhindert Verunreinigungen (keine Querströme) durch Übertragungen der Rohrleitungsnetze. Keine Übertragungen zwischen der Warm- und Kaltwasser Führung.

Thermoelement nicht ständig unter Druck. Verbrühungssicherer kalter Armaturenkörper “Cold body“ mit glatter Innenoberfläche. Die Entriegelung des Temperaturbegrenzers für die thermischen Legionellenspülungen ist nur durch autorisiertes Personal zulässig!
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.
Zubehör Entleerungsventil, Überwurfmutter IG 1/2" / AG 1/2" Art.-Nr. 75018
Zubehör Auslauf unten, Ausladung 200 mm, Überwurfmutter IG 1/2"  Art.-Nr. 75704
Technische Daten:

Betriebsdruck



Empfohlen: 3 bar






Min. 1 bar - Max. 5 bar


Maximum Druckabweichungen zwischen warmen und 


Kaltem Wasser: 1 bar

Bedienung
Betätigungsknopf mit Doppel-Temperaturbegrenzung 38°C und 41°C
Volumenstrom


9 l/min bei 3 bar, voreingestellt
Keramik- und Thermostatkartusche
DIN EN 1111
Anschluss
S -Anschlüsse absperrbar AG 1/2’’

Stichmass 150 +/- 10 mm

Dusch Auslass


AG 1/2’’ mit integriertem Rückschlagventil
Gewicht



3 Kg
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Garantie



10 Jahre (Thermostatkartusche 3 Jahre)
