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Ausschreibungstext: 
MASTERMIX ® mit Piezo
Art.-Nr. 75710 
MASTERMIX® TOUCH® Brausethermostat (mit Piezo),                                  Ohne Rückflussverhinderer - patentierte Lösung

Thermostatmischer für Duschen, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, mit Dehnstoff-Thermoelement DIN EN 1111. Mit  S-Anschlüssen , absperrbar AG 1/2". Stichmass 150 +/- 10 mm.
“Plug & Play“ Montagesystem. Mit Temperaturwählgriff zur Bereitstellung konstanter Temperaturen und zur Gewährleistung des Verbrühungsschutzes bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen, Verbrühungsschutz bei Ausfall des Kaltwasserzulaufs, Höchsttemperatur 38°C und 41°C einstellbar. 
Selbstschluss-Armatur mit Piezotaste mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V - Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse IP65 mit Verwechslungssicherung.

Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

- Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.

- Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage.

- Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
- Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.

Mit 2 Magnetventilen auf TW und TWW.
Patentierte Lösung ohne Rückflussverhinderer, verhindert Verunreinigungen (keine Querströme) durch Übertragungen der Rohrleitungsnetze. Keine Übertragungen zwischen der Warm- und Kaltwasser Führung. Thermoelement nicht ständig unter Druck. Verbrühung sicherer kalter Armaturenkörper “Cold body“ mit glatter Innenoberfläche. Die Entriegelung des Temperaturbegrenzers für die thermischen Legionellenspülungen ist nur durch autorisiertes Personal zulässig!
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.
Zubehör Entleerungsventil, Überwurfmutter IG 1/2" / AG 1/2". Art. Nr. 75018
Technische Daten:

Betriebsdruck



Empfohlen: 3 bar






Min. 1 bar - Max. 5 bar


Maximum Druckabweichungen zwischen warmen und 


kaltem Wasser: 1 bar

Bedienung
Betätigungsknopf mit Doppel-Temperaturbegrenzung 38°C und 41°C
Volumenstrom


9 l/min bei 3 bar, voreingestellt
Keramik- und Thermostatkartusche
DIN EN 1111
Anschluss
S -Anschlüsse absperrbar AG 1/2’’

Stichmass 150 +/- 10 mm

Dusch Auslass


AG 1/2’’ mit integriertem Rückschlagventil
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Gewicht



3,500 Kg

Garantie



10 Jahre (Thermostatkartusche 3 Jahre)
