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Ausschreibungstext : 
MASTERMIX® 
Art.-Nr. 75712 
Waschtisch Einloch Thermostat                                                  Ohne Rückflussverhinderer - patentierte Lösung

Thermostatmischer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, mit Dehnstoff-Thermoelement DIN EN 1111. 
Mit ergonomischem Temperaturwählgriff zur Bereitstellung konstanter Temperaturen und zur Gewährleistung des Verbrühungsschutzes bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen, Verbrühungsschutz bei Ausfall des Kaltwasserzulaufs, Höchsttemperatur 38°C und 41°C einstellbar.
Spezielle Keramikkartusche zum Einsatz vom Thermostatmischer ohne Rückschlagventile, (patentierte Lösung) verhindert Verunreinigungen (keine Querströme) durch Übertragungen der Rohrleitungsnetze. Keine Übertragungen zwischen der Warm- und Kaltwasser Führung.

Thermoelement nicht ständig unter Druck. Mit glatter Innenoberfläche. Die Entriegelung des Temperaturbegrenzers für die thermischen Legionellenspülungen ist nur durch autorisiertes Personal zulässig!
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.
Technische Daten:

Betriebsdruck



Empfohlen: 3 bar






Min. 1 bar - Max. 5 bar


Maximum Druckabweichungen zwischen warmen und 
           kaltem Wasser: 1 bar
Bedienung
Betätigungsknopf mit Doppel-Temperaturbegrenzung 38°C und 41°C

Volumenstrom


6 l/min bei 3 bar voreingestellt
Keramik- und Thermostatkartusche
DIN EN 1111

Anschluss
SPEX-Schläuchen 360 mm - Überwurfmutter IG 3/8’’
Auslaufhöhe
191 mm 
Ausladung
125 mm 
Auslauf
schwenkbar

Gewicht



2,680 Kg
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Garantie



10 Jahre (Thermostatkartusche 3 Jahre)
