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Ausschreibungstext : 
MASTERMIX® 
Art.-Nr. 75714 
Waschtisch Einloch Thermostat mit Handbrause                                                 Ohne Rückflussverhinderer - patentierte Lösung

Thermostatmischer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, mit Dehnstoff-Thermoelement DIN EN 1111. 
Mit ergonomischem Temperaturwählgriff zur Bereitstellung konstanter Temperaturen und zur Gewährleistung des Verbrühungsschutzes bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen, Verbrühungsschutz bei Ausfall des Kaltwasserzulaufs, Höchsttemperatur 38°C und 41°C einstellbar.
Spezielle Keramikkartusche zum Einsatz vom Thermostatmischer ohne Rückschlagventile, (patentierte Lösung) verhindert Verunreinigungen (keine Querströme) durch Übertragungen der Rohrleitungsnetze. Keine Übertragungen zwischen der Warm- und Kaltwasser Führung.

Mit ausziehbarer Handbrause, 2 Strahlarten.
Thermoelement nicht ständig unter Druck. Mit glatter Innenoberfläche. Die Entriegelung des Temperaturbegrenzers für die thermischen Legionellenspülungen ist nur durch autorisiertes Personal zulässig!
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.
Technische Daten:

Betriebsdruck



Empfohlen: 3 bar






Min. 1 bar - Max. 5 bar


Maximum Druckabweichungen zwischen warmen und
           kaltem  Wasser: 1 bar
Bedienung
Betätigungsknopf mit Doppel-Temperaturbegrenzung 38°C und 41°C

Volumenstrom


6 l/min bei 3 bar, voreingestellt
Keramik- und Thermostatkartusche
DIN EN 1111

Anschluss
SPEX-Schläuchen 360 mm - Überwurfmutter IG 3/8’’
Auslaufhöhe
231 mm 
Ausladung
200 mm 
Handbrause
ausziehbar, 2 Strahlarten
Gewicht



2,900 Kg
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Garantie



10 Jahre (Thermostatkartusche 3 Jahre)
