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Ausschreibungstext :

PRESTOTEM® 2  
Art.-Nr. 88800
Aluminium Thermostat Duschpaneel mit Selbstschlussventil P50, mit festem Brausekopf

Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko. 
Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und zwei Absperrventilen AG½“ für kaltes und warmes Wasser.
Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026.

Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Man Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.
Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler         6 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Selbstschlussventil P50. Der Durchfluss wird durch Drücken des Knopfes ausgelöst.

Die Armatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. Werkseitig voreingestellte Laufzeit 30s. +5/-10s.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. EN-DIN 816-zertifiziert.
Thermostatischer Sicherheitsregler. Betätigungsknopf aus verchromtem Messing. Präzise Bedienung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Verbrühschutz bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr. Gemäß EN-DIN 1111.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“

Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar
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Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
