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Ausschreibungstext : 
PRESTOTEM® 2
Art.-Nr. 88808
Duschpaneel mit Selbstschlussmischer ALPA,                             mit festem Brausekopf

Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko. 
Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und zwei Absperrventilen  AG½“ für kaltes und warmes Wasser.

Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026.
Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Man Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Fester Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler 6 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Selbstschluss- Einhandmischarmatur. Der Durchfluss wird durch drücken des Knopfes ausgelöst. Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf. D Die Armatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30s. +5/-10s.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“

Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar

Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
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