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Ausschreibungstext :

PRESTOTEM® 2  SENSOR 
Art.-Nr. 88886
Thermostat Duschpaneel mit Infrarotsensor, Netzbetrieb, mit festem Brausekopf

Duschelement bestehend aus einbaufertigem Aluminium-Duschpaneel mit abgeflachten seitlichen Kanten gegen Verletzungsrisiko.
Anschlüsse: AP von oben mit zwei flexiblen Metallschläuchen und mit geradem Absperrventil AG1/2“ für vorgemischtes- oder Kaltwasser.
Anschluss von hinten mit Anpassungssatz Art.-Nr. 91026
Duschpaneel mit Schaniersystem für eine einfache Ein-Mann Montage oder Service aller Komponenten ohne Demontage.

Fester Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler 6 l/min. Hochwertiger Brausestrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen.
Automatische Benutzererfassung durch aktiven Infrarotsensor. Mit Start/ Stop Funktion. Antiblockiersystem, automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Laufzeit. Zwangsspülung 24 Stunden nach der letzten Benutzung mit einer Dauer von 30 Sekunden. Rückstosssicher.

Programmierung (IR Strahlbereich, Laufzeiten und Zwangsspülung) durch Sensor Tool PRESTOCOM.  

Netzteil 220 VAC / 7V in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Thermischer Überlastungsschutz. Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert.

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. CE-zertifiziert.
Thermostatischer Sicherheitsregler. Betätigungsknopf aus verchromtem Messing. Präzise Bedienung mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Verbrühschutz bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr. Gemäß EN-DIN 1111.
Technische Daten:
Anschlüsse:                                          
G1/2“ von oben
Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Durchflussmenge:                                  
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar
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Laufzeit und Zwangsspülung


Einstellbar
Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1290 x 230 x 80 mm
