71800 - Receveur de douche 800x800mm
Receveur de douche 800x800mm à encastrer.
Receveur embouti avec surface antidérapante, sans soudure, avec bords arrondis et pente d'écoulement.
Inox 304, Épaisseur 1 mm, Finition poli brossée
Conforme à la norme EN14527