88816 - Panneau de douche avec mitigeur non temporisé monocommande
Panneau de douche de marque PRESTO avec mitigeur non temporisé monocommande Prestotem® 2  réf. 88816 ou techniquement équivalent. Avec pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaires, cartouche à disques céramiques, régulateur de débit intégré (10l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible.