14200 - PRESTO 1000 XL
Robinet de chasse temporisé à manette bidirectionnelle PRESTO 1000 XL réf. 14200 de marque PRESTO pour cuvette WC. Installation apparente. Avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé, résistant à la corrosion et à l’entartrage (ou équivalent validé)