14220 - PRESTO P1000 XL pour galerie technique
Robinet de chasse temporisé à manette bidirectionnelle PRESTO 1000 XL réf. 14220 de marque PRESTO pour cuvette WC. Installation en galerie technique. Avec robinet d'arrêt intégré, dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé (ou équivalent validé)