14252 - PRESTO 1000 XL E type ECO 4L
Robinet de chasse temporisé encastré PRESTO 1000 XL E type ECO 4L réf. 14252 de marque PRESTO pour cuvette WC. Avec robinet d'arrêt intégré, face avant inox brossé, dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé (ou équivalent validé)