14260SB - Kit PRESTO 1000 XL pour galerie technique - Dédié au cuvette sans bride
Kit chasse pour galerie technique (mur de 15 à 200 mm) pour cuvette WC sans bride. De type PRESTO 1000 XL, réf.14260SB ou équivalent. Comprenant un robinet temporisé PRESTO 1000 XL antivandalisme muni d'un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, un volume d'eau réglable de 6 à 9l, un régulateur de débit 60l/min, un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique, une commande à travers cloison de 15 à 200 mm avec écrous de serrage, un bouton de commande non tournant et indémontable, un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ (ou équivalent validé)

14260SB - Kit PRESTO 1000 XL pour galerie technique - Dédié au cuvette sans bride
Kit chasse complet à travers cloison (15 à 200 mm) pour cuvette WC sans bride. De type Presto 1000 XL, réf. 14260SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet temporisé PRESTO 1000 XL antivandalisme
- un volume d'eau réglable de 6 à 9l
- un régulateur de débit 60l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et un dispositif anti-siphonique
- un tube de chasse coudé en PVC et nez de jonction et raccord de départ
- une commande à travers cloison de 15 à 200 mm avec écrous de serrage
- un bouton de commande non tournant et indémontable.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré