14266 - Kit PRESTO 1000 XL ECO 4L pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 200 à 300 mm) pour cuvette WC. De type PRESTO 1000 XL ECO 4l , réf.14266 ou équivalent. Comprenant un robinet temporisé pour chasse P1000 XL ECO 4L antivandalisme muni d'un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique, un volume d'eau de 4l, un débit constant de 1 l/s, une commande à travers cloison de 200 à 300 mm avec écrous de serrage, avec un bouton de commande non tournant et indémontable, un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ (ou équivalent validé).

14266 - Kit PRESTO 1000 XL ECO 4L pour galerie technique
Kit chasse pour galerie technique (mur de 200 à 300 mm)pour cuvette WC. De type PRESTO 1000 XL ECO 4l , réf.14266 ou équivalent. Comprenant : 
-robinet temporisé pour chasse P1000 XL ECO 4L antivandalisme muni d'un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, 
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique, 
- un volume d'eau de 4l, 
- un débit constant de 1 l/s, 
- une commande à travers cloison de 200 à 300 mm avec écrous de serrage, avec un bouton de commande non tournant et indémontable, 
- un tube coudé en PVC, un nez de jonction et un raccord de départ.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.