14301SB - PRESTO 1000 XL A DVA - Dédié au cuvette sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume ajustables pour cuvette WC sans bride. De type PRESTO 1000 XL A DVA, réf. 14301SB ou techniquement équivalent. Avec un double volume d'eau réglables indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Avec un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Avec plaque de façade en polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique.  

14301SB - PRESTO 1000 XL A DVA - Dédié au cuvette sans bride
Robinet de chasse directe encastré à double volume ajustables pour cuvette WC sans bride. De Type Presto PRESTO 1000 XL A DVA, réf. 14301SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe à double volume temporisé, réglable indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et de 2,5l à 5l pour petite chasse
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein 
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande en polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents
- un robinet d'arrêt intégré
- un dispositif anti-siphonique
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

PRODUITS A ASSOCIES POUR COMPATIBILITE SANS BRIDE
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré