14303 - PRESTO 1000 XL E DVA ECO 2L/4L
Robinet de chasse directe encastré à double volume dont les volumes sont ajustables de marque PRESTO pour cuvette WC. Volumes d'eau délivré est 4L pour grande chasse et 2L pour petite chasse. Débit constant de 1l/s de 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est en métal chromé brossé avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique.