18461SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL A DVA - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant de chasse pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto1000 XL DVA réf. 18461SB ou techniquement équivalent. Equipé d’un robinet de chasse directe à double volume ajustables indépendamment de 6l à 9l pour grande chasse et 2,5l à 5l pour petite chasse. Régulateur de débit 60 l/min. Un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. Plaque de façade en polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.

18461SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL A DVA - Dédié aux cuvettes sans bride
Bâti-support autoportant de chasse pour cuvette suspendue sans bride. De type Presto1000 XL DVA réf. 18461SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet de chasse directe double volume ajustables indépendamment entre 6l à 9l pour grande chasse et 2,5l à 5l pour petite chasse.
- un régulateur de débit 60 l/min
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein.
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une plaque de commande en polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents.
- un robinet d'arrêt intégré 
- un dispositif anti-siphonique.
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.