18547 - Bâti-support autoportant 
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue réf.18547 de marque PRESTO avec commande anti-vandalisme finition inox brossé, patte de rappel au mur, accessoires d’ancrage de céramique, de fixation, collier et tube d’évacuation (ou équivalent validé)

Ou

18547 - Bâti-support autoportant 
Bâti-support autoportant pour cuvette suspendue. De type Presto réf. 18547 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un robinet temporisé avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un système  S® interdisant le blocage en écoulement continu
- un robinet d'arrêt intégré et dispositif anti-siphonique.
- une plaque de commande anti-vandalisme
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.