18720 - Kit PRESTO P1000 XL double volume, plaque de commande CO31
Kit complet à travers cloison (15 à 500mm) chasse directe de type Presto 1000XL DVA réf. 18720 ou techniquement équivalent à double volume ajustables (indépendamment entre 6L à 9L pour grande chasse et de 2,5L à 5L pour petite chasse.) Débit constant de 1l/s quelque soit la pression entre 1,2 bar à 4 bar. Le robinet temporisé est muni d’un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et d’un système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu. La plaque de façade est en métal brossée anti-empreinte. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Livré avec tube de chasse PVC et nez de jonction. 
Solution chasse traversée de cloison coupe feu  conforme à la réglementation incendie d'un établissement recevant du public (ERP) article CO31 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour un percement maximum de 75mm possible pour le passage de la commande. Accès par l’arrière obligatoire pour la maintenance.