29255 - Pomme de douche fixe à grille orientable
Pomme de douche chromée fixe à grille orientable pour montage mural avec arrivée arrière:• Fonction jet de pluie simple et picots anticalcaire.• Alimentation encastré mâle G1/2 (15x21) par queue filetée longueur 15mm.• Limiteur de débit intégré de 6L/min.•