31003 - PRESTO 12 applique
Robinet d'urinoir NF temporisé, alimentation apparente en ligne 1/2 ". De type Presto 12 réf. 31003 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Accessoires à prévoir selon céramique, tube et effet d'eau.

Ou

31003 - PRESTO 12 applique
Robinet d'urinoir NF temporisé. De type Presto 12 réf. 31003 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une alimentation apparente en ligne 1/2 ".
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre (accessoires selon céramique, tube et effet d’eau).