31140 - PRESTO 12 NEO - en ligne
Robinet d'urinoir temporisé, alimentation apparente en ligne 1/2 ". De type Presto 12 NÉO réf. 31140 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, volume d'eau de 9l réglable. Accessoires à prévoir selon céramique, tube et effet d'eau.

31140 - PRESTO 12 NEO - en ligne
Robinet d'urinoir temporisé, alimentation apparente en ligne. De type Presto 12 NÉO réf. 31140 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un volume d’eau de 9l réglable
- une alimentation apparente en ligne 1/2 ".
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre (accessoires selon céramique, tube et effet d’eau).