31186 - Kit PRESTO 512S pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (1 à 140 mm) douche avec pomme de douche fixe antivandalisme. De type Presto réf. 31186 ou techniquement équivalent. Avec robinet temporisé équipé du mécanisme à rubis auto nettoyée par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage. Débit pré réglé à 6 l/mn. Bouton de commande anti-rotation et indémontable.

Ou

31186 - Kit PRESTO 512S pour galerie technique
Kit complet à travers cloison (1 à 140 mm) douche avec pomme de douche fixe antivandalisme. De type Presto réf. 31186 ou techniquement équivalent. 
Comprenant :
- un robinet temporisé, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- une pomme de douche anti-rotation
- un régulateur de débit intégré (6 l/min)
- un bouton de commande non tournant et indémontable