31707 - PRESTO 12 alimentation encastrée
Robinet poussoir temporisé NF applique PRESTO 12 A réf. 31707 de marque PRESTO pour urinoir ordinaire ou stalle. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l’entartrage, réglage de débit anti-vandalisme. Alimentation encastrée. Entreprise certifiée ISO9001.