31740 - PRESTO 12 A NEO - alimentation équerre
Robinet d'urinoir temporisé, alimentation apparente en équerre 1/2 ". De type Presto 12 A NEO réf. 31740 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, volume d'eau de 9l réglable. Accessoires à prévoir selon céramique, tube et effet d'eau.

31740 - PRESTO 12 A NEO - alimentation équerre
Robinet d'urinoir temporisé, alimentation apparente en équerre. De type Presto 12 A NEO réf. 31740 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un volume d’eau de 9l réglable
- une alimentation équerre 1/2"
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre (accessoires selon céramique, tube et effet d’eau).