35013 - PRESTO ALPA applique
Mitigeur de douche mono-commande  temporisé, De type Presto ALPA ® réf. 35013 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Livrés avec raccords équerres. Bouton de commande en polyacétal noir

Ou

35013 - PRESTO ALPA applique
Mitigeur de douche mono-commande  temporisé, De type Presto ALPA ® réf. 35013 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- avec raccords équerres
- un bouton de commande en polyacétal noir
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.