35812 - PRESTO ALPA applique Prêt A Poser
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35812 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire. Bouton de commande en laiton chromé. Alimentation sur raccords équerre.

Ou

35812 - PRESTO ALPA applique Prêt A Poser
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35812 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- un bouton de commande en laiton chromé
- une alimentation sur raccords équerre
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.