35816 - Robinet mitigeur temporisé monocommande pour douche applique - Ensemble Prêt A Poser
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35816 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (8 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Pomme de douche orientable. Bouton de commande en laiton chromé. Avec raccords équerres

35816 - Robinet mitigeur temporisé monocommande pour douche applique - Ensemble Prêt A Poser
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35816 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 8 l/min
- une pomme de douche orientable 
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- un bouton de commande en laiton chromé 
- raccords équerres
Compris toutes suggestions de pose et de mise en œuvre.