35928 - Robinet mitigeur temporisé pour douche applique, Prêt-à-poser, sans raccord
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35928 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire. Bouton chromé.

35928 - Robinet mitigeur temporisé pour douche applique, Prêt-à-poser, sans raccord
Ensemble mitigeur de douche mono-commande  temporisé et prêt à poser. De type Presto ALPA PAP réf. 35928 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- bouton chromé
Compris toutes suggestions de pose et de mise en œuvre.